SCHEDA TECNICA
COSTRUTTORE: MAICO PRESSE S.p.A. (Italia)
TIPO: Pressa orizzontale a camera fredda per pressofusione di alluminio
FORZA DI CHIUSURA: 320 tonnellate
ANNO PRESSA: 2000
ORE DI LAVORO: 33.596 ore circa (dal contaore fotografato)
CONTROLLO: PLC con pannello operatore Maico
ROBOT: Robot Hyundai  20 kg al polso  cartesiano automatico per lubrificazione stampo ed estrazione pezzo
ALIMENTAZIONE METALLO: Forno fusorio a crogiolo
CAPACITÀ CROGIOLO: 500 kg di alluminio liquido
ANNO FORNO: 2022  compreso il bruciatore 
COMBUSTIBILE FORNO: Gas
CAMPO DI IMPIEGO: Produzione di particolari pressofusi in lega di alluminio per settore automotive, meccanico, oleodinamico, elettromeccanico e componentistica industriale.
DOTAZIONE:
· Robot automatico di servizio 
· Lubrificazione automatica stampo 
· Estrazione automatica del getto 
· Forno a crogiolo da 500 kg 
· Impianto idraulico completo 
· Quadro elettrico originale Maico 
· Centralina di comando 
· Isola di lavoro completa 
Le presse Maico sono costruite in Italia dal 1975 e sono considerate macchine robuste e affidabili nel settore della pressofusione delle leghe leggere. 
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