SCHEDA TECNICA
COSTRUTTORE: STP PRESSE
TIPO: Pressa orizzontale a camera fredda per pressofusione di alluminio
ANNO DI COSTRUZIONE: 1994
FORZA NOMINALE DI CHIUSURA: 400 tonnellate
FORZA EFFETTIVA DI CHIUSURA: 480 tonnellate
ORE DI LAVORO: circa 18.000
CONTROLLO: PLC elettronico con doppio terminale operatore
ROBOT: Hyundai antropomorfo
PORTATA AL POLSO: 20 kg
FUNZIONI ROBOT:
· Lubrificazione automatica dello stampo 
· Estrazione automatica del getto 
· Deposito del pezzo sul nastro o banco di raccolta 
FORNO: Gasparini & Cangemi
TIPO FORNO: a crogiolo
CAPACITÀ CROGIOLO: 600 kg
ANNO FORNO: 2020
COMBUSTIBILE: Gas
CAMPO DI IMPIEGO: Produzione di componenti pressofusi in lega di alluminio per automotive, oleodinamica, elettromeccanica, riduttori, pompe, arredamento tecnico e componentistica industriale.
DOTAZIONE:
· Robot Hyundai completo 
· Forno Gasparini & Cangemi da 600 kg 
· Lubrificazione automatica stampo 
· Estrazione automatica pezzi 
· Quadro elettrico 
· PLC di gestione 
· [bookmark: _GoBack]Isola completa pronta alla produzione    
