SCHEDA TECNICA
COSTRUTTORE: Robopresse
TIPO: Pressa oleodinamica verticale tranciabava
FORZA DI PRESSATURA: 30 tonnellate
ANNO DI COSTRUZIONE: 2000 
REVISIONE ELETTRICA: 2023
QUADRO ELETTRICO: completamente rifatto nel 2023
CONTROLLO: PLC con pannello operatore Touch Screen
AZIONAMENTO: Oleodinamico
CONFIGURAZIONE: Verticale a quattro colonne
PIANO PORTASTAMPO: predisposto per stampi tranciabava
UTILIZZO: Tranciatura delle materozze e sbavatura di particolari pressofusi in alluminio, zama e leghe leggere.
DOTAZIONE:
· Quadro elettrico nuovo (2023) 
· PLC di comando 
· Pannello Touch Screen HMI 
· Pulsantiera completa 
· Barriere di protezione 
· Struttura a quattro colonne 
· Piano portastampo regolabile 
· Impianto oleodinamico completo 
Questa tipologia di presse viene normalmente utilizzata come macchina di finitura a valle delle isole di pressofusione per separare automaticamente bave, canali di colata e materozze dai getti. 
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