SCHEDA TECNICA
COSTRUTTORE: COGEIM S.r.l. – Italia
TIPO: Granigliatrice automatica a grappolo con trasporto aereo
[bookmark: _GoBack]ANNO DI COSTRUZIONE: 2006  ORE DI LAVORO: circa 2.000
CONFIGURAZIONE: Monorotaia a "Y" con trasporto automatico dei grappoli
NUMERO GANCI: 2 PORTATA AL GANCIO: 600 kg
DIAMETRO MASSIMO GRAPPOLO: 1.000 mm
ALTEZZA MASSIMA GRAPPOLO: 1.500 mm circa
NUMERO TURBINE: 3 TIPO TURBINE: COGEIM CG 380
POTENZA MOTORI TURBINE: 7,5 kW ciascuna
POTENZA TOTALE TURBINE: 22,5 kW
VELOCITÀ TURBINE: 1.000 - 3.000 giri/min
VELOCITÀ DI LANCIO GRANIGLIA: 38 - 78 m/sec
PORTATA DI LANCIO GRANIGLIA: 360 kg/min
ASPIRAZIONE POLVERI: 5.000 m³/ora
IMPIANTO DI DEPOLVERAZIONE: completo di filtro antipolvere con sistema antincendio e antiesplosione
CICLO DI LAVORO: Pulizia automatica mediante graniglia metallica con recupero, selezione e ricircolo continuo della graniglia.
CAMPO DI IMPIEGO: Pulizia e finitura di particolari pressofusi in alluminio, ghisa, acciaio e fusioni in genere.
DOTAZIONE:
· Cabina di granigliatura 
· Monorotaia automatica 
· Tre turbine CG 380 
· Recupero automatico graniglia 
· Selezionatore graniglia 
· Elevatore a tazze 
· Impianto di aspirazione polveri 
· Filtro depolveratore completo 
· Sistema antincendio e antiesplosione 
