SCHEDA TECNICA
COSTRUTTORE: OMSG – Officine Meccaniche San Giorgio S.p.A.
TIPO: Granigliatrice automatica a tappeto rampante (Tumblast)
[bookmark: _GoBack]ANNO DI COSTRUZIONE: 2000  Ore  di lavoro 1452  
TIPO TAPPETO: Gomma antiusura CAPACITÀ MASSIMA DI CARICO: 500 kg
CAPACITÀ VOLUMETRICA: 0,15 m³
PESO MASSIMO SINGOLO PEZZO: 10 kg PRIMA CARICA GRANIGLIA: 250 kg
POTENZA INSTALLATA:
· 11 kW versione standard 
· 14,5 kW con skip di carico 
ALIMENTAZIONE PNEUMATICA: 600 kPa
CONSUMO ARIA COMPRESSA: 0,2 Nm³/min
TEMPERATURA DI ESERCIZIO: da -5 °C a +40 °C
Completa di elevatore a tazze, separatore della graniglia, impianto automatico di recupero e ricircolo della graniglia, filtro depolveratore e impianto di aspirazione polveri. Ideale per la pulizia, la sbavatura e la finitura superficiale di particolari pressofusi, stampati, fusioni e minuterie metalliche.
DOTAZIONE:
· Cabina di granigliatura 
· Tappeto rampante in gomma 
· Turbina di lancio graniglia 
· Recupero automatico della graniglia 
· Elevatore a tazze 
· Separatore della graniglia 
· Filtro depolveratore 
· Impianto completo di aspirazione 
· Quadro elettrico 
· Impianto pneumatico 

CAMPO DI IMPIEGO: Pulizia, sbavatura, desabbiatura e preparazione superficiale di getti pressofusi in alluminio, ottone, acciaio, ghisa e particolari meccanici di piccole e medie dimensioni. Le granigliatrici a tappeto OMSG sono progettate per lavorare con carico manuale o automatico e possono essere equipaggiate con sistemi di caricamento a skip. 
