MARCONI  RX³ 1500 – FORNO A BACINO FUSIONE E ATTESA PER ALLUMINIO NUOVO MAI USATO
Il forno, matricola 5213, costruito 03/2022, appartiene alla serie RX³, che MARCONI definisce ufficialmente “Fusione-Attesa” per alluminio. 
 Forno MARCONI  modello RX³ 1500 
· Capacità del forno/bacino: 1.500 kg 
· Produzione oraria massima a 720 °C: 230 kg/h 
· N. 1 bruciatore 
· Potenzialità massima bruciatore: 250.000 kcal/h, circa 291 kW 
· Consumo dichiarato per fusione: 68.000 kcal ogni 100 kg di alluminio 
· Consumo in attesa/mantenimento: 50.000 kcal/h 
· N. 1 porta di carico 
· Pressione gas richiesta: 40 mbar 
· Peso del forno: 8,7 tonnellate 
· Colore forno: RAL 5010 
· Quadro elettrico: RAL 7035 
· Dimensioni principali: circa 3.110 × 2.495 × 2.195 mm; la scheda fornisce poi ulteriori quote specifiche. 
MARCONI specifica inoltre elettrovalvole e bruciatori Kromschröder, componentistica Siemens, PLC e touch screen Siemens, motori ABB/Siemens. 
Come lavora
È un forno a bacino combinato di fusione e attesa: fonde l'alluminio e contemporaneamente mantiene nel bacino il metallo liquido pronto per alimentare la pressofusione. MARCONI dichiara per la serie RX una forma brevettata del bacino priva di angoli, studiata per facilitare la pulizia e limitare l'accumulo di scorie, oltre alla volta asportabile per la manutenzione. 
CAPACITÀ 1.500 KG – PRODUZIONE MASSIMA 230 KG/H A 720 °C.
Sono due valori differenti: 1.500 kg è la quantità contenibile nel forno; 230 kg/h è la capacità massima dichiarata di fusione.
Macchina nuova mai usata in eccellenti condizioni 
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