LINEA DI SPIANATURA E TAGLIO TRASVERSALE GUIDA CTL 2000 × 12 MM
MARCA: GUIDA
MODELLO / TIPO: CTL
TIPOLOGIA: Linea di snervatura, spianatura e taglio trasversale della lamiera da coil
ANNO DI COSTRUZIONE ORIGINARIO: 1981
PRIMO REVAMPING: 1991
ULTIMO REVAMPING: 2023, con adeguamento e certificazione CE dichiarati
IMPIANTO ELETTRICO: Nuovo, realizzato da Elettrosistem nel 2023
ANNO RIPORTATO SULLA TARGHETTA: 2023; costruzione originaria del 1981
COMANDI: Pulpito centralizzato con pannello operatore Siemens SIMATIC HMI
CAPACITÀ DI LAVORO
Larghezza nominale linea: 2.000 mm
Larghezza massima coil dichiarata: 2.050 mm
Larghezza minima coil: 900 mm
Spessore minimo: 1,5 mm
Spessore massimo dichiarato: 12 mm su acciaio S235
Materiale in ingresso: oliato e non oliato
Velocità: indicata nel prospetto come  30 m/min, 
GRUPPO DI SVOLGIMENTO COIL
Peso massimo coil in ingresso: 30 tonnellate
Diametri interni coil dichiarati: 508 / 608 / 750 mm
Diametro esterno massimo coil: 2.100 mm
Diametro esterno minimo coil: 900 mm
Pressore coil in ingresso: motorizzato
Chiusura minima sponda idraulica: 900 mm
GRUPPO SNERVATORE
[bookmark: _GoBack]Numero complessivo dei rulli: n 7 rulli di cui n 3 superiori e n 4 inferiori. 
Diametro rulli: 200 mm
GRUPPO SPIANATORE
Numero complessivo rulli: 15 rulli di cui n 7 rulli superiori e n 8 rulli inferiori  
Diametro rulli: 120 mm

GRUPPO DI TAGLIO
Cesoia trasversale fissa a ghigliottina
MOVIMENTAZIONE E SCARICO
Rulliere di collegamento e movimentazione della lamiera
Scarico pacchi: da 1.000 a 12.000 mm, interpretato come lunghezza dei pacchi e da confermare
Possibilità di imballaggio sia con legni sia con bancali
PESATURA: Automatica sulla rulliera
IMBALLAGGIO: Semiautomatico
REGGIATRICE PACCHI: FROMM, anno 2024, con sistema di carico legni
LANCIO REGGIA: Automatico
REGGIATURA: Manuale, secondo le informazioni precedentemente fornite
COMANDI: Pulpito centralizzato con pannello operatore Siemens SIMATIC HMI
PROTEZIONI: Recinzioni perimetrali e dispositivi di arresto di emergenza visibili nelle fotografie
DESCRIZIONE COMMERCIALE
Linea industriale GUIDA modello CTL per snervatura, spianatura e taglio trasversale della lamiera da coil, capacità nominale 2.000 × 12 mm. Costruzione originaria del 1981, primo revamping nel 1991 e successivo revamping nel 2023 con adeguamento e certificazione CE dichiarati. Impianto elettrico nuovo Elettrosistem del 2023.
La linea può ricevere coils fino a 30 tonnellate, con larghezza dichiarata da 900 a 2.050 mm e diametro esterno da 900 a 2.100 mm. Campo di spessore dichiarato da 1,5 a 12 mm, con capacità massima riferita ad acciaio S235.
Dotata di pressore coil motorizzato, gruppo snervatore con configurazione da verificare, spianatrice a 15 rulli di diametro 120 mm e cesoia trasversale fissa.
Completano l’allestimento le rulliere di movimentazione, la pesatura automatica e il sistema di imballaggio semiautomatico con legni o bancali. Reggiatrice FROMM del 2024 con carico legni, lancio automatico della reggia e reggiatura manuale.


