LINEA DI SPIANATURA E TAGLIO TRASVERSALE MARIANI 1500 × 3 MM
TIPOLOGIA: Linea di snervatura, spianatura e taglio trasversale della lamiera da coil
ANNO DI COSTRUZIONE: fine anni 80 inizio anni 90 
CONDIZIONI: Funzionante e in buone condizioni operative, con video in funzione 
REVAMPING: Meccanico ed elettrico eseguito alcuni anni fa
AGGIORNAMENTI RECENTI: Snervatore indicato come nuovo MF nel 2025 e reggiatrice FROMM a postazione fissa del 2024
CAPACITÀ DI LAVORO
Larghezza nominale linea: 1.500 mm
Larghezza massima coil dichiarata nella scheda: 1.550 mm
Spessore minimo: 0,5 mm
Spessore massimo: 3 mm, in funzione del materiale e della sua resistenza
Materiale in ingresso: oliato e non oliato
Velocità di linea: valore indicato “30/mm”, presumibilmente 30 m/min, da confermare
GRUPPO DI SVOLGIMENTO COIL
Peso massimo coil in ingresso: 16 tonnellate
Diametro interno coil / aspo in ingresso: 508 mm
Diametro esterno massimo coil: 1.600 mm
Diametro esterno minimo coil: 750 mm
Chiusura minima sponda idraulica: 700 mm
GRUPPO SNERVATORE
Snervatore indicato nella scheda come nuovo MF, anno 2025
Numero complessivo rulli: n 5 rulli di cui n 2 rulli superiori e n 3 rulli inferiori 
Diametro rulli: 100 mm
GRUPPO SPIANATORE
Numero complessivo rulli: n 15 rulli di cui n 7 superiori  e n 8 rulli inferiori 

Diametro rulli: 80 mm
GRUPPO DI TAGLIO
Cesoia trasversale fissa a ghigliottina


MOVIMENTAZIONE E SCARICO
Tavole di accompagnamento e rulliere di movimentazione
Scarico pacchi: da 800 a 4.000 mm, interpretato come lunghezza dei pacchi e da confermare
Possibilità di confezionamento su rulliera sia con legni sia con bancali
PESATURA: Automatica
IMBALLAGGIO: Semiautomatico
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LANCIO REGGIA: Automatico
REGGIATURA: Manuale, secondo le informazioni precedentemente fornite
COMANDI: Pulpito centralizzato con pulsanti, selettori, strumenti analogici e visualizzatori digitali
PROTEZIONI: Recinzioni perimetrali e dispositivi di arresto di emergenza visibili nelle fotografie
DESCRIZIONE COMMERCIALE
Linea di spianatura e taglio trasversale MARIANI 1500 × 3 mm, funzionante e in buone condizioni operative, sottoposta a revamping meccanico ed elettrico alcuni anni fa.
Capacità di lavorazione dichiarata per spessori da 0,5 a 3 mm, con peso massimo del coil in ingresso di 16 tonnellate. Diametro interno coil 508 mm e diametro esterno da 750 a 1.600 mm. Larghezza massima coil dichiarata di 1.550 mm, da distinguere dalla larghezza nominale della linea di 1.500 mm.
Dotata di snervatore indicato come nuovo MF del 2025, con 5 rulli di diametro 100 mm, e gruppo spianatore con 15 rulli di diametro 80 mm. Taglio trasversale mediante cesoia fissa a ghigliottina.
Completano la linea il sistema di pesatura automatica, le rulliere di movimentazione e confezionamento con legni o bancali e la reggiatrice semiautomatica FROMM a postazione fissa del 2024, con lancio automatico della reggia e reggiatura manuale.



